	Противогаз фильтрующий ДОТ 250 марки А1В1Е1 категории 2 по маске панорамной МАГ
	Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. Состав: панорамная маска МАГ, противогазовый фильтр ДОТ 250 марки А1В1Е1 в металлическом исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза.
Класс защиты по вредным веществам:
- по органическим газам и парам - 1 (низкой эффективности); 
- по неорганическим газам и парам  - 1 (низкой эффективности);
- по кислым газам и парам кислот – 1 (низкой эффективности);
[bookmark: _GoBack]Маска состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха, выдоха и переговорным устройством, подмасочника с клапанами вдоха и оголовья.
- резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75;
- угол обзора не менее 79%;
- имеет один универсальный размер.
Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,05%. 
Гарантийный срок хранения 5 лет. 
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый.
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2019.
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