ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ
(фильтр комбинированный ВК 450 или эквивалент)


Закупаемый товар: фильтр комбинированный ВК 450 или эквивалент.
Количество товара _____ штук.

Требования к функциональным характеристикам
Фильтр комбинированный ВК 450 (или эквивалент) (далее по тексту – комбинированный фильтр) предназначен для использования при комплектации фильтрующего противогаза, предназначенного для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне, в том числе противогаза фильтрующего гражданского МЗС ВК ЭКРАН.

Требования к техническим характеристикам
1. [bookmark: _Hlk534207154]Сочетание марок комбинированного фильтра – не менее A, B, E, K, SX(CO), NOP3 по ГОСТ 12.4.235.
2. Класс эффективности фильтрации газов и паров – не ниже 1 по ГОСТ 12.4.235.
3. Класс эффективности фильтрации аэрозолей – не ниже P3 по ГОСТ 12.4.246.
4. Комбинированный фильтр должен пройти испытания и обеспечивать время защитного действия, соответствующее ГОСТ 12.4.235, по следующим тест-веществам: 
· [bookmark: _Hlk534307450]циклогексан (объемная доля – не менее 0,1%, массовая концентрация – не менее 3,5 мг/дм3), 
· хлор (объемная доля – не менее 0,1%, массовая концентрация – не менее 3,0 мг/дм3), 
· сероводород (объемная доля – не менее 0,1%, массовая концентрация – не менее 1,4 мг/дм3), 
· циановодород (объемная доля – не менее 0,1%, массовая концентрация – не менее 1,1 мг/дм3), 
· диоксид серы (объемная доля – не менее 0,1%, массовая концентрация – не менее 2,7 мг/дм3), 
· аммиак (объемная доля – не менее 0,1%, массовая концентрация – не менее 0,7 мг/дм3), 
· оксид азота (объемная доля – 0,25%, массовая концентрация – 3,1 мг/дм3), 
· диоксид азота (объемная доля – 0,25%, массовая концентрация – 4,8 мг/дм3),
· монооксид углерода (содержание в воздухе 6,2 мг/дм3).
5. Срок хранения комбинированных фильтров – не менее 12 лет с момента изготовления.

Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам
Комбинированный фильтр должен обеспечивать защиту одновременно от газов, паров и аэрозолей. Комбинированный фильтр должен обеспечивать защиту от: органических газов и паров с температурой кипения свыше 65°С, неорганических газов и паров, диоксида серы и других кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, моноксида углерода, оксидов азота. Масса комбинированного фильтра не должна превышать 500 г для обеспечения возможности его применения без использования соединительной трубки.

Требования к маркировке
Все надписи на комбинированном фильтре должны быть четкими и нанесенными несмываемой краской. Маркировка комбинированного фильтра должна содержать марку, класс и цветовую маркировку фильтра – цветовой код: коричневый, серый, желтый, зеленый, фиолетовый, сине-белый. Допускается дополнение цветовой маркировки другими цветовыми кодами, соответствующими маркам поставляемых фильтров. Маркировка комбинированного фильтра должна содержать фирменное наименование или другое обозначение изготовителя, указание ГОСТ 12.4.235.

Требования к упаковке
Комбинированные фильтры должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Комбинированные фильтры должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 

Требования к безопасности
Комбинированные фильтры должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы при их применении по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию он обеспечивал: необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов; отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей; необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, возникающих при применении фильтрующего противогаза.

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.
Поставляемые комбинированные фильтры должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте и не был восстановлен).
[bookmark: _GoBack]Комбинированные фильтры должны быть изготовлены не ранее 2023 года.
Партия комбинированных фильтров должна сопровождаться следующими документами:
1. Руководство по эксплуатации – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место.
2. Паспорт или формуляр на партию – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию комбинированных фильтров.
3. [bookmark: _Hlk534206693]Сертификат соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям законодательства Российской Федерации и международных договоров) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых комбинированных фильтров.

