ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОМУ ТОВАРУ

Закупаемый товар: фильтрующий респиратор.
Количество товара: ___ шт.

Требования к безопасности и качеству
В целях исключения риска поставки фильтрующих респираторов ненадлежащего качества и подтверждения их соответствия требованиям технических условий и безопасного использования, контроль качества и приемка фильтрующих респираторов должны быть осуществлены военным представительством Министерства обороны Российской Федерации (далее – ВП МО РФ).

Требования к функциональным характеристикам
Фильтрующий респиратор должен быть предназначен для защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли. Фильтрующий респиратор должен быть предназначен для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.
В комплект каждой единицы фильтрующего респиратора должны входить:
1. Фильтрующий респиратор в сборе.
2. Пакет для хранения фильтрующего респиратора.
3. Памятка по использованию фильтрующего респиратора.
Допускаются иные комплектующие, если их наличие предусмотрено изготовителем.

Требования к техническим характеристикам
1. Масса фильтрующего респиратора – не более 60 г.
2. Сопротивление воздушному потоку фильтрующего респиратора при объемном расходе 30 дм3/мин на вдохе – не более 90 Па.
3. Коэффициент проницаемости по пыли (микропорошок М-5-Н, В, Д ГОСТ 3647-80) – не более 0,05 %.
4. Срок хранения фильтрующих респираторов от изготовителя – не менее 7 лет с момента приемки партии ВП МО РФ.

Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам
Фильтрующий респиратор должен состоять из фильтрующей полумаски и оголовья. Фильтрующая полумаска должна включать в себя обтюратор; клапаны вдоха; клапан выдоха, закрытый экраном; распорку и носовой зажим. Оголовье должно состоять из двух не растягивающихся тесем и пряжек с фиксаторами, с помощью которых оголовье прикрепляется к растягивающимся лентам фильтрующей полумаски.
Проходящий через фильтрующий слой полумаски воздух должен очищаться от радиоактивной пыли и поступать в пространство под полумаской через клапаны вдоха, а затем в органы дыхания человека. Выдыхаемый воздух должен попадать в пространство под полумаской и выходить из него через клапан выдоха. При вдохе лепесток клапана выдоха должен перекрывать отверстие в седловине этого клапана, не допуская попадания неочищенного воздуха в пространство под полумаской.

Требования к маркировке
Для определения подлинности товара и распознания контрафактного или фальсифицированного товара фильтрующие респираторы должны иметь отличительную (особую) маркировку: на растягивающейся ленте оголовья должно быть нанесено условное обозначение изготовителя, наименование изделия, дата изготовления.

Требования к упаковке
Фильтрующие респираторы должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Фильтрующие респираторы должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 

Требования к размерам
Для максимального учета антропометрических особенностей пользователей фильтрующие респираторы должны иметь три роста (размера).

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.
Поставляемые фильтрующие респираторы должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Фильтрующие респираторы должны быть изготовлены не ранее 2020 года.
Партия фильтрующих респираторов должна сопровождаться следующими документами:
1. Руководство по эксплуатации (техническое описание и инструкция) – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место.
2. Формуляр или паспорт на партию с заключением ВП МО РФ и заверенный печатью отдела изготовителя, ответственного за технический контроль – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию.
3. [bookmark: _Hlk534206693]Сертификат соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям законодательства Российской Федерации и международных договоров) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых фильтрующих респираторов.

Примечание
Значения показателей товара, которые можно определить только по результатам испытаний конкретной партии товара и/или которые не известны участнику закупки в связи с отсутствием у него необходимого товара, такой участник в составе заявки имеет право указать в неизменном виде, сопроводив такое значение показателя соответствующим примечанием. При этом такой показатель не должен противоречить вышеуказанным требованиям к товару.
