Фильтр комбинированный ДОТ 600 К3Р3 R D 
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ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019, Заключение об искробезопасности материала фильтра.
Назначение: комбинированный фильтр  в металлическом корпусе (искробезопасное исполнение) должен  обеспечивать защиту от аммиака и его производных и аэрозолей с концентрацией до 200 мг/м3 и выше.
Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).
Класс защиты: 
- по аммиаку - 3 (высокой эффективности);
- по аэрозолям – 3 (высокой эффективности);
Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019
Применение: при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТ.
Гарантийные срок хранения, не менее - 5,5 лет 
Срок годности: не более гарантийного срока хранения. 
Цветовое обозначение фильтра: зеленый, белый.
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Температура эксплуатации фильтра от -40С0 до + 40С0
Масса фильтра не более 0,650 г.
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