	Противогаз фильтрующий ДОТ 220 марки А1В1Е1Р3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012 (2 рост)
Арт. 102-132-0153

	Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. 
Состав: Шлем-маска ШМ-2012, комбинированный фильтр ДОТ 220 марки А1В1Е1Р3 R D в металлическом исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза, паспорт, руководство по эксплуатации.
Класс защиты по вредным веществам:
- по органическим газам и парам - 1 (низкой эффективности); 
- по неорганическим газам и парам  - 1 (низкой эффективности);
- по кислым газам и парам кислот – 1 (низкой эффективности);
- по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).
Лицевая часть шлем-маски состоит из резинового корпуса, очкового узла с трапециевидными стеклами, клапанной коробки и переговорного устройства. Имеет резьбу  40x4 по ГОСТ 8762-75. Изготавливается четырех ростов: 1,2,3,4. 
Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,0001%. 
Площадь поля зрения составляет более 70%. 
Гарантийный срок хранения 5 лет. 
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, белый.
Температурный режим эксплуатации противогаза: от −40°С до +40°С.
[bookmark: _GoBack]Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.166-2018, ГОСТ 12.4.235-2019.
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