16. 01.2026
Техническое задание на полумаски фильтрующие с дополнительной защитой от органических газов и паров до 1,5 ПДК
UNIX Air: 511V RD/А0, 512V RD/А0

ГОСТ 12.4.294 -2015, ГОСТ Р 59959-2021, ТР ТС 019/2011, ТУ 32.99.11-828-05795731-2017

Назначение: Полумаска является средством индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) от вредных газов, паров, в том числе от сварочных дымов;
и аэрозолей, в том числе пыли (минеральной, металлической, животной, растительной, пыли синтетических моющих средств и т.д.), находящихся в воздухе рабочей зоны. Полумаску используют в производственных помещениях и на открытом воздухе.

Состав, описание: Полумаска формованная, трехслойная, конструкция, устойчивая к смятию. Широкая полоса обтюрации и эластичное оголовье с четырьмя точками крепления. Тесьмы приварены к корпусу полумаски. Клапан конструктивно защищен от попадания грязи и механических повреждений. Компоненты полумаски (материалы и швы) не имеют выступов, которые могут вызвать раздражение кожи или травму.
В соответствии с сертификатом добровольной сертификации ГОСТ Р 59959-2021, полумаски подразделяются на марки эффективности защиты от вредных веществ в рабочей зоне – органических газов и паров до 1,5 ПДК.

Модификации, классы защиты: 
UNIX Air 511V RD/А0 - низкой эффективности (FFP1), с клапаном (V)
UNIX Air 512V RD/А0 - средней эффективности (FFP2), с клапаном (V)

Длительность использования: R – многоразового использования

Устойчивость к запылению: D

Степень защиты: 
UNIXAir 511V RD/А0 – с узлом клапана выдоха, предназначена для защиты органов дыхания человека от органических газов и паров при концентрации до 1,5 ПДК.
UNIXAir 512V RD/А0 - с узлом клапана выдоха предназначена для защиты органов дыхания человека от органических газов и паров до 1,5 ПДК.

Ограничение площади поля зрения. По требованиям ТР ТС 019/2011 – не более 30%.
UNIX Air 511V RD/А0 – не более 17,2%
UNIX Air 512V RD/А0– не более 17,1%

Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, в %. По ТР ТС 019/2011 – не более 1%:
UNIX Air 511V RD/А0 – 0,77%
UNIX Air 512V RD/А0– 0,79%

Устойчивость к воспламенению: не поддерживает горение.

Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -10°С до + 40°С. Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.294-2015.

Размер маски: универсальный.
Гарантийный срок хранения: 6 лет 

