Техническое задание на PROX S70R (ИП-4МК)
Аппарат PROX S70R (ИП-4МК) является изолирующим средством индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожного покрова лица человека при проведении аварийных и регламентных работ в непригодной атмосфере, в том числе с пониженным содержанием кислорода или при его отсутствии.

Аппарат должен быть средством защиты многократного использования при условии своевременной замены патрона регенеративного РП-7, предназначенного для однократного применения.
Технические характеристики аппарата: 

Коэффициент защиты должен быть – не менее 2х103
Время защитного действия (ВЗД) аппарат не менее:

-70 мин при средней физической нагрузке (выполнении работ, соответствующих нагрузке средней тяжести и (или) эвакуации);

-300 мин в состоянии относительного покоя (при ожидании помощи).

Температура вдыхаемой из аппарата газовой дыхательной смеси (ГДС) при выполнении работ, соответствующих нагрузке средней тяжести, должна  составлять 45°C .

Сопротивление дыханию:

-при средней физической нагрузке:

- на вдохе - не более 800 Па;

-на выдохе – не более 900 Па;

-при тяжелой физической нагрузке:

-на вдохе- не более 1600 Па;

-на выдохе – не более 1800 Па.
Габаритные размеры аппарата в сборе: 340х165х290 мм.

Масса аппарата в сборе с регенеративным патроном РП-7- не более 4 кг.
Состав комплекта поставки аппарата: 

1) Лицевая часть в виде маски с  гофротрубкой  в защитном чехле – 1 шт.;

2) Мешок дыхательный– 1 шт.;

3) Каркас – 1 шт.;

4) Сумка – 1 шт.;

5) Пленки незапотевающие – 1 коробка;
6)Патрон регенеративный РП-7 – 1 шт.;

7) Шнур прижимной резиновый – 2шт.; 
8) Ключ – 1 шт.;

9) Пробка – 1 шт.;

10) Руководство по эксплуатации на противогаз– 1 шт. (на транспортную упаковку);
11) Формуляр – 1 шт.;

12) Паспорт – 1 шт. (на партию).

Гарантийный срок хранения аппарата -  5 лет.
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