Переходник для противоаэрозольных фильтров UNIX
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Переходник предназначен для установки на противогазовые фильтры UNIX 500 противоаэрозольных фильтров с байонетным соединением: UNIX 203 Р3RD, UNIX 213 Р3RD, UNIX 223 Р3RD, UNIX 303 Р3RD для обеспечения комбинированной защиты (от паро- и газообразных веществ и аэрозолей) в составе противогазов UNIX и респираторов UNIX. 
[bookmark: _GoBack]Данное решение разработано для пользователей, которые из-за особенностей рабочих условий (сильная запыленность) вынуждены слишком часто менять противоаэрозольные фильтры (предфильтры) UNIX P1, P2, P3. При этом, увеличивается срок службы противогазовых фильтров.
Переходник обеспечивает герметичное присоединение противоаэрозольного фильтра к противогазовому.
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Инструкция
Для использования переходника необходимо:
1. Присоединить переходник на противогазовый фильтр UNIX
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2. Присоединить противоаэрозольный фильтр к переходнику при помощи байонетного соединения
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3. Присоединить получившийся комбинированый фильтр к маске или полумаске
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